######################################################################################
#####										 #####
##### Anleitung zur Installation und Konfiguration des ASIO Treibers und Jamulus #####
#####										 #####
######################################################################################

##### Inhalt #####

	Dieses Paket besteht aus 4 Teilen.

	1. Der ASIO Treiber
	2. Fernunterstützung
	3. Jamulus 3.7
	4. Virtual Audio Cable (kurz VAC) <-- ist nur für diejenigen relevant,
	die die Audioausgabe aus Jamulus in eine andere Anwendung (z.B.Zoom oder Youtube Livestream)  lenken wollen.
======================================================================================

##### 1. ASIO Treiber #####
	
	- Dieser sollte zuerst installiert werden.
	- Es sind zwei Treiber enthalten: der ASIO4All und der FlexASIO
		o Der ASIO4All ist rel. einfach konfigurierbar,
		  reagiert aber auf Systemänderungen sensibel. Zum Beispiel bei Headsets, Bluetoothlautsprechern etc.
		o der FlexASIO ist einmal zu konfigurieren und bleibt dann auch so
	- Je nach System gibt es schon einen vorinstallierten ASIO Treiber (z.B. Realtek ASIO o.ä.)

	
	Alle nötigen Dateien sind im Ordner "ASIO" zu finden.
	Der ASIO4All kann einfach mit der ASIO4ALL_2_14_English installiert werden.
	Der FlexASIO wird auch erst mal mit der Datei FlexASIO-1.7a installiert, konfiguriert sich selbst nach dem aktuellen Systemzustand

	Es können beide Treiber installiert werden - diese werden dann im Jamulus ausgewählt.

============================ Infos zur Problemlösung stehen weiter unten =============

##### 2. Fernunterstützung #####

	- Es sind zwei Fernwartungstools enthalten: DWAgent und Teamviewer
	- Ich empfehle den DWAgent
	
	### 2.1 DWAgent ###
		- Der DWAgent muss mit einem Installationscode installiert werden
		  Den bekommt ihr auf Nachfrage an die email info@axelit.de
		  Bitte Den Namen mit angeben.
		- Während der Installation wird der Installationscode abgefragt, den Rest einfach durchklicken.
		  Das wars, alles andere passiert automatisch
		  
	### 2.2 Teamviewer ###
		- Nach dem Start der TeamViewer_Setup_64 wird nach "installieren" oder "nur starten" gefragt
		  Ich empfehle "nur starten"
		- Wenn die Anwendung läuft benötige ich die Zahlenfolge unter "ihre ID" und das Passwort per
		  WhatsApp, SMS, email oder Anruf
========================================================================================
		  
##### 3. Jamulus #####
	
	- Die jamulus_3.7.0_win starten und Jamulus wird mit den voreingestellten Werten installiert.
	- als erstes verbindet man sich zu irgend einem Server
		-> dazu einfach den "Verbinden" Knopf klicken und am besten einen leeren Server wählen (0/XX)
	- Links unten ist ein Knopf "Einstellungen"
		-> Es öffnet sich ein kleines Fenster
		-> Dort kann man bei im Bereich "Gerät" den ASIO Treiber wechseln
		-> nun kann man einfach ausprobieren, welcher funktioniert - wenn es funktioniert,
		   sieht man seinen eigenen Pegel ausschlagen, wenn man was sagt
		   (die grünen Lämpchen leuchten, blinken, flackern...)
		   
	- im Menü "Ansicht" kann man im Untermenü "mein Profile" seinen Namen im ersten Feld eingeben
	- Für einen richtigen Test verbindet man sich mit einer zweiten Person auf den selben Server und
	  prüft ob man sich gegenseitig hört
	  
	- Wenn es mit keiner Einstellung funktioniert, schauen wir zusammen per Fernwartung drauf
==========================================================================================
	
##### 4. VAC #####

	Die beiden VAC Treiber installieren jeweils eines oder mehrere Audio-Eingabe und Audioausgabe-Geräte.
	In der Windowssystemsteuerung (Windowstaste + R drücken und control eingeben und Enter drücken) unter
	Sound kann man dann den Ausgang und den Eingang "zusammenschalten".
	In der Zielanwendung muss man dann den gewählten "Eingang" als Microphon auswählen.
===========================================================================================

##### Problemlösung #####

	1. es kann sein, dass im Windows 10 Jamulus generell nicht auf die Mikrofone zugreifen darf.
		- dazu im Windows Startmenü auf Einstellungen (das Zahnrad) und nach Mikrofon suchen.
		- Da wird irgendwas mit "Mikrofon - Datenschutz..." vorgeschlagen
		- dort prüfen ob bei Desktopsapps das Jamulus dabei steht und der Schieberegler auf "erlauben"
		  (also rechts) steht.
		  
	2. Windows Updates stehen an
		- In den Windows Updates kommen leider auch oft Treiberupdates von Microsoft mit
		- Da bleibt nur der Neustart und schauen ob es noch geht
		- Falls nicht, holen wir per Fernwartung den alten Treiber zurück
		
	3. (Headset-) Mikrofon ist per Schiebeschalter oder Taster am Headset oder Mikrofon selber
		ausgeschalten?
		
	4. Zum auslesen der Audiohardware gibt es im Ordner ASIO eine datei Namens
		audioinfo
		- diese starten (evtl. per Rechtsklick und "als Administrator ausführen)
		- Dabei entsteht eine neue Datei namens: a4ainfo.dbg
		- Diese bitte per mail an info@axelit.de senden.
	
	5. Bei allen anderen Probleme schaue ich gern per Fernewartung drauf.
		- Dazu siehe Punkt 2. oder per mail an info@axelit.de wenden